**Технический паспорт №09-01-2024**

**Разбавитель для полиуретановых материалов Polimer Marine**

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Разбавитель представляет собой смесь летучих органических жидкостей: ароматических углеводородов и сложных эфиров. При разбавлении лакокрасочных материалов разбавитель позволяет добиться прекрасных характеристик, получаемых из них покрытий.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Для разбавления полиуретановых лакокрасочных материалов, таких как краски, лаки и грунтовки **Polimer Marine,** разбавление производят в соответствии с инструкцией к материалу;

Для промывки оборудования;

Для обезжиривания металлических поверхностей при подготовке к окрашиванию.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

**Внешний вид и цвет:**

Бесцветная, однородная прозрачная жидкость с характерным запахом, без мути, расслаивания и видимых взвешенных частиц.

**Плотность**:

0,879-0,883 г/см³

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Разбавитель Polimer **Marine** вводят в разводимый лакокрасочный материал небольшими порциями при постоянном перемешивании до получения нужной вязкости (консистенции).

Работы с растворителем следует проводить при температуре окружающего воздуха от +5 до +30оС и относительной влажности не более 85%.

**УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Разбавитель **Polimer Marine для полиуретановых материалов** упаковывается в специальную герметичную тару: бочки металлические или канистры пластиковые, ёмкостью 250мл, 450мл, 900мл, 2250мл, 5л и 10л соответственно.

Разбавитель хранится при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С, в местах, закрытых от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня и тепла.

**Срок годности:**

Гарантийный срок хранения разбавителя в герметично закрытой таре изготовителя - 12 месяцев с даты изготовления.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

При работе с разбавителем следует соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетке тары, а также отраслевые нормы и требования. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (защитные очки, маски, респираторы), избегать попадания разбавителя на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Все работы, связанные с использованием разбавителя, проводить только в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе. При попадании внутрь незамедлительно обратиться к врачу. Не выливать в канализацию, водоёмы или на землю. Хранить в недоступном для детей месте. Пустую тару из-под разбавителя можно утилизировать, как бытовые отходы.

Разбавитель относится к токсичным пожароопасным материалам. Может вызывать неблагоприятное воздействие на водную среду и организм человека.